A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr Norman

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis 3154 Le 04 avril 2013

Suivi par Norman

**Référence** : Réseau ECS en cave

7, 8, 9 & 10, Pierre Dupont

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre meilleure offre de prix pour l’affaire référencé ci-dessus, comprenant l’ensemble des fournitures & main d’œuvre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtes | TRAVAUX sur RESEAU d’ECS | Px/U | Px/ht/€ |
| 1 | Intervention sur réseau d’ECS/bouclage, en sous sol cave, allée 7/8 à 9/10.  Ces travaux comprennent fournitures & MO :  Le nouveau réseau sera créé en parallèle à l’existant :  La mise en œuvre de nouvelles tuyauteries en acier galvanisés de section similaire à l’existant, passage en aérien plafond sur coté, y compris percements des traversés de mur, afin de ne pas déposer le réseau actuel & permettre un fonctionnement optimum de la production d’ECS & bouclage.  Réalisation en sous sol 7/8 & 9/10 de piquage sur réseau principale ECS & bouclage pour mise en œuvre de vannes d’isolements DN50 & DN26.  Mise en place des nouvelles tuyauteries sur supportage type muppro avec colliers série lourde acier isophonique sur un total linéaire de 98 mètres.  Sous sol allée 7/8 & 9/10 avec reprise des piquages des colonnes montantes, soit un total de 6 colonnes avec poses des vannes d’isolements sur départ & retour.  Remise en eau des réseaux & contrôle des étanchéités réseaux réalisés.  Dépose tuyauteries anciennes & évacuations en déchetterie. | 14721,60 | 14721,60 |
| 1 | Mise en œuvre de calorifuge sur l’ensemble des 98 mètres de tuyauteries d’ECS en calorifuge type armaflex épaisseur 13mm. | 1862,10 | 1862,10 |
| **Montant de l’ensemble travaux & fournitures M-O ht/€uros :** | | | **16583,70** |

Mr ADOUANE